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Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych
odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Zakup wyposażenia (sprzęt AGD) w ramach projektu: „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”

1. Lodówka podblatowa  ilość 1 szt. 
[bookmark: _Hlk220054751]Opis sprzętu: 
· Lodówka podblatowa do zabudowy z możliwością montażu frontu meblowego.
· Zawiasy umożliwiające montaż w standardowej zabudowie meblowej.
· Wymiary: 
· Wysokość  81,5 cm – 82 cm
· Szerokość dopasowana do szafki 60 cm (59 – 59,8 cm)
· Głębokość max 55 cm
· uwaga: dokładne wymiary należy zweryfikować z dokumentacją wykonawczą zabudowy meblowej – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
· Pojemność min. 120l
· Minimum 2 półki w środkowej komorze i 2 półki na drzwiach
· Oświetlenie LED
· Klasa energetyczna nie gorsza niż E
· Fabrycznie nowe urządzenie
· Gwarancja min. 24 miesiące

2. Czajnik  ilość 1 szt. 
Opis sprzętu: 
Czajnik elektryczny:
· Korpus: Wysokiej jakości szkło borokrzemowe (odporne na gwałtowne zmiany temperatury) z elementami wykończenia ze stali nierdzewnej lub ze szczotkowanej stali nierdzewnej, odpornej na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
· Regulacja temperatury: Sterowanie elektroniczne (zakres min. 40-100°C co 10-20 stopni).
· Moc: Minimum 2000 W.
· Pojemność min. 1,5l
· Funkcja podtrzymywania temperatury
· Materiały: Wszystkie elementy mające kontakt z wodą muszą być wolne od BPA (BPA Free).
· Pokrywa: Otwierana przyciskiem
· Podstawa: Obrotowa 360°
· Wskaźnik poziomu wody
Dno płaskie, zakryta grzałka

3. Ekspres do kawy  1 szt. 
Opis sprzętu: 
· Wymagania ogólne i funkcjonalne
· Typ urządzenia: W pełni automatyczny ekspres ciśnieniowy przeznaczony do przygotowywania kaw czarnych i mlecznych ze świeżo mielonych ziaren kawy.
· Ciśnienie pompy: Minimum 15 bar.
· Moc urządzenia: Minimum 1400 W.
· Pojemność zbiornika na wodę: Minimum 1,8 litra, z dostępem od frontu
· Pojemność pojemnika na ziarna kawy: Minimum 250 g.
· Pojemność pojemnika na odpady (fusy): Minimum 12 porcji.
· Młynek do kawy: Wbudowany młynek żarnowy z regulacją stopnia zmielenia ziaren.
· Sterowanie: Intuicyjny panel sterowania umożliwiający przygotowanie za naciśnięciem jednego przycisku (bez konieczności ręcznego przestawiania naczynia lub manualnego spieniania mleka) minimum następujących napojów: kawa czarna (Espresso / Kawa klasyczna), Cappuccino oraz Latte
· Szczegółowe wymagania w zakresie higieny i łatwości czyszczenia (Kluczowe kryterium)
Zamawiający kładzie szczególny nacisk na parametry higieniczne urządzenia oraz minimalizację nakładu pracy personelu związanego z codzienną konserwacją sprzętu w warunkach
biurowych. Urządzenie musi spełniać poniższe warunki:
· Konstrukcja systemu spieniania mleka (system bezrurkowy):
System mleczny (karafka/pojemnik spieniający) musi charakteryzować się konstrukcją otwartą lub modułową, składającą się z maksymalnie 2 demontowalnych części głównych oraz pokrywki. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z systemem spieniania opartym na wewnętrznych lub zewnętrznych elastycznych rurkach (wężykach) doprowadzających mleko z kartonu/karafki do dozownika, z uwagi na trudność ich manualnej dezynfekcji bez użycia specjalistycznej chemii.
· Konstrukcja jednostki zaparzającej (Blok zaparzający):
Główny blok zaparzający musi być elementem w pełni wyjmowanym przez użytkownika bez użycia narzędzi, celem umożliwienia jego okresowego wypłukania pod bieżącą wodą. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z blokiem zaparzającym wbudowanym na stałe, którego czyszczenie opiera się wyłącznie na chemicznych programach tabletkowych.
· Automatyczna konserwacja:
Urządzenie musi posiadać automatyczny program płukania obiegów przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia oraz automatyczną sygnalizację konieczności odkamieniania.
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