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Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wraz ze wskazaniem wymagań technicznych, użytkowych i jakościowych
odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Zakup wyposażenia meblowego metalowego w ramach projektu: „Laboratoria budownictwa przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach”

1. [bookmark: _Hlk234579411]szafka na odzież dwudzielna -  ilość 30 szt.
[bookmark: _Hlk220054751]Opis sprzętu: 
Szafa ubraniowa metalowa dwudrzwiowa.
1.Przeznaczenie
Szafa przeznaczona do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych użytkowników w pomieszczeniach socjalnych, szatniach oraz obiektach użyteczności publicznej
2. Konstrukcja
· konstrukcja metalowa zgrzewana lub skręcana;
· wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm;
· powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo;
· wszystkie krawędzie bezpiecznie wyprofilowane i pozbawione ostrych zakończeń;
· możliwość kotwienia do ściany lub łączenia szaf w ciągi.
3. Wymiary
· wysokość: 1800 mm (±20 mm);
· szerokość: od 400 do 500 mm;
· głębokość: 500 mm (±20 mm)
4. Układ i wyposażenie
· dwie niezależne komory ubraniowe w układzie pionowym (2 kolumny × 1 skrytka);
· każda komora wyposażona w:
· półkę górną,
· drążek ubraniowy,
· minimum 2 haczyki na odzież;
· dopuszcza się zastosowanie haczyków stałych lub mocowanych do drążka.
5. Drzwi
· drzwi skrzydłowe osadzone na zawiasach wewnętrznych;
· drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające cyrkulację powietrza;
· drzwi wzmocnione profilem usztywniającym.
6. Zamknięcie
· każda komora wyposażona w indywidualny zamek cylindryczny;
· zamki w systemie Master Key umożliwiającym awaryjne otwarcie przez administratora;
· do każdego zamka minimum 2 klucze.
7. Wykończenie kolorystyczne
· korpus w kolorze jasnoszarym RAL 7035 lub równoważnym;
· fronty w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym spośród standardowej palety RAL producenta.
8. Wymagania dodatkowe
· produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania;
· atest higieniczny lub dokument równoważny potwierdzający możliwość stosowania w obiektach użyteczności publicznej;
· gwarancja producenta minimum 24 miesiące;
· dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od wskazanych.
2. Wieszak ścienny - ilość 1 szt.
Opis sprzętu: 
Konstrukcja
· Wieszak ścienny wykonany w stylistyce industrialnej / loftowej.
· Konstrukcja wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny mat.
· Konstrukcja powinna stanowić jednolitą formę, w której elementy nośne tworzą jednocześnie stelaż półki oraz wieszaka.
· Konstrukcja powinna charakteryzować się prostą, geometryczną formą
· Wszystkie elementy metalowe powinny być odporne na zarysowania i standardowe środki czyszczące.
2. Wymiary
· Szerokość całkowita: od 800 mm do 1000 mm.
· Głębokość całkowita: od 200 mm do 250 mm.
· Wysokość całkowita: dostosowana do konstrukcji wieszaka i półki.
3. Półka
· Wieszak wyposażony w górną półkę zintegrowaną z konstrukcją metalową.
· Półka przeznaczona do odkładania czapek, rękawiczek, szalików, drobnych toreb lub innych przedmiotów osobistych.
· Półka wykonana z płyty meblowej, płyty laminowanej, płyty fornirowanej lub materiału równoważnego o podwyższonej odporności na ścieranie i łatwego do utrzymania w czystości.
· Kolor półki: dekor drewnopodobny w naturalnych, stonowanych odcieniach drewna (np. dąb, orzech, drewno naturalne lub zbliżone).
4. Wieszaki
· Liczba haków powinna być dostosowana do szerokości wieszaka i zapewniać funkcjonalne korzystanie z wyrobu. Wymagana liczba haków: minimum 5 sztuk.
· Haki wykonane z metalu, malowane proszkowo na kolor czarny.
· Konstrukcja haków powinna umożliwiać wygodne zawieszenie odzieży wierzchniej, w szczególności kurtek, płaszczy i okryć zimowych.
· Haki powinny posiadać formę ograniczającą zsuwanie się zawieszonej odzieży.
5. Montaż
· Wieszak przeznaczony do montażu ściennego.
· Konstrukcja powinna zapewniać stabilne mocowanie do ściany.
W komplecie należy dostarczyć elementy montażowe odpowiednie do ścian murowanych lub betonowych.

[bookmark: _Hlk234818872]3. stół 60x200cm - ilość 1 szt.
Opis sprzętu:
Wymiary
· długość: 2000 mm (dopuszczalna tolerancja ±20 mm),
· szerokość: 600 mm (dopuszczalna tolerancja ±20 mm),
· wysokość: 720–760 mm.
Konstrukcja
1. Konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym wykonanym z profili stalowych, malowanych proszkowo.
2. Stelaż powinien zapewniać stabilność i sztywność stołu podczas użytkowania.
3. Po co najmniej jednej z dłuższych stron stołu nie dopuszcza się stosowania nogi pośredniej lub innych elementów konstrukcyjnych ograniczających możliwość ustawienia trzech miejsc siedzących na całej długości stołu.

4. Dopuszcza się zastosowanie nóg wyłącznie przy skrajnych krawędziach stołu lub innego rozwiązania konstrukcyjnego zapewniającego swobodną przestrzeń dla użytkowników.
5. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające posadzkę przed uszkodzeniem.
Blenda
1. Stół wyposażony w blendę (osłonę) od frontu, montowaną pomiędzy nogami stołu.
2. Blenda wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze zbliżonym do koloru blatu lub innym standardowym dekorze producenta.
3. Blenda powinna zapewniać osłonę nóg użytkowników, nie ograniczając jednocześnie przestrzeni na nogi pod blatem.
Blat
1. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm.
2. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV.
3. Kolor blatu: do wyboru przez Zamawiającego spośród minimum trzech standardowych dekorów producenta.
Kolorystyka
1. Kolor stelaża: biały, czarny, szary lub grafitowy.
Wymagania jakościowe
1. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
Produkt przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

4. szafka na sprzęt - ilość 3 szt.
Opis sprzętu:
SZAFA I - 1 szt.

zdjęcie poglądowe
[image: ]
Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy warsztatowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, osprzętu oraz wyposażenia technicznego.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 1200 ±10 mm,
· głębokość: 500 ±10 mm,
· wysokość: 2000 ±50 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami wyposażonymi w profile wzmacniające.
6. Drzwi osadzone na wytrzymałych zawiasach umożliwiających intensywną eksploatację.
7. Wyposażenie wewnętrzne obejmuje co najmniej:
· 4 regulowane półki z możliwością montażu na różnych wysokościach,
· 2 perforowane panele narzędziowe o wysokości minimum 450 mm każdy montowane na tylną ściankę umożliwiającą montaż zawieszek i uchwytów narzędziowych.
8. Nośność każdej półki nie mniejsza niż 50 kg przy równomiernym obciążeniu.
9. W komplecie z szafą należy dostarczyć minimum 30 zawieszek narzędziowych kompatybilnych z perforacją tylnej ścianki, obejmujących mix następujących typów:
· zawieszki typu C,
· zawieszki typu L,
· zawieszki typu UW,
o długości w zakresie 150–200 mm.
10. Zawieszki muszą być przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi oraz kompatybilne z oferowaną perforacją.
11. Szafa wyposażona w zamek kluczowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
12. W komplecie minimum 2 klucze.
13. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
14. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
15. Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.
Wymagania dotyczące kolorystyki
1. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru korpusu spośród co najmniej trzech wariantów, obejmujących:
· biały/jasnoszary
· szary/grafitowy
czarny/antracyt
lub kolorów równoważnych o zbliżonej estetyce.
2. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru drzwi/frontów spośród:
· wszystkich kolorów dostępnych dla korpusu oraz
· co najmniej trzech dodatkowych kolorów z palety RAL, oferowanych przez producenta.
3. Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, przed realizacją dostawy.

SZAFA II - 1szt.

zdjęcie poglądowe[image: ]
Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy warsztatowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 1020 ±30 mm,
· głębokość: 500 ±10 mm,
· wysokość: 2000 ±50 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami wyposażonymi w profile wzmacniające.
6. Drzwi osadzone na wytrzymałych zawiasach umożliwiających intensywną eksploatację.
7. Wyposażenie wewnętrzne obejmuje co najmniej:
· 3 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości montażu,
· 1 półkę stałą,
· 2 szuflady o wysokości nie mniejszej niż 180 mm, zamontowane na prowadnicach teleskopowych zapewniających płynny wysuw.
8. Nośność każdej regulowanej półki nie mniejsza niż 50 kg przy równomiernym obciążeniu.
9. Nośność każdej szuflady nie mniejsza niż 40 kg przy równomiernym obciążeniu.
10. Szafa wyposażona w zamek kluczowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
11. W komplecie minimum 2 klucze.
12. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
13. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, dostarczony z instrukcją.
Wymagania dotyczące kolorystyki
1. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru korpusu spośród co najmniej trzech wariantów, obejmujących:
· biały/jasnoszary
· szary/grafitowy
· czarny/antracyt
lub kolorów równoważnych o zbliżonej estetyce.
2. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru drzwi/frontów spośród:
· wszystkich kolorów dostępnych dla korpusu oraz
· co najmniej trzech dodatkowych kolorów z palety RAL, oferowanych przez producenta.
3. Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, przed realizacją dostawy.

SZAFA III - 1 szt.

zdjęcie poglądowe
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Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy warsztatowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 1020 ±30 mm,
· głębokość: 500 ±10 mm,
· wysokość: 2000 ±50 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami wyposażonymi w profile wzmacniające.
6. Drzwi osadzone na wytrzymałych zawiasach umożliwiających intensywną eksploatację.
7. Wyposażenie wewnętrzne obejmuje co najmniej:
· 3 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości montażu,
· 4 szuflady o wysokości 100mm+25mm, zamontowane na prowadnicach teleskopowych zapewniających płynny wysuw,
· 1 perforowany panel narzędziowy zamontowany wewnątrz szafy.
8. Nośność każdej półki nie mniejsza niż 70 kg przy równomiernym obciążeniu.
9. Nośność każdej szuflady nie mniejsza niż 35 kg przy równomiernym obciążeniu.
10. Szafa wyposażona w zamek kluczowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
11. W komplecie minimum 2 klucze.
12. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
13. Produkt dostarczony w całości lub wymagający jedynie montażu elementów wyposażenia wewnętrznego.
14. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
15. Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.
Wymagania dotyczące kolorystyki
1. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru korpusu spośród co najmniej trzech wariantów, obejmujących:
· biały/jasnoszary
· szary/grafitowy
· czarny/antracyt
lub kolorów równoważnych o zbliżonej estetyce.
2. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru drzwi/frontów spośród:
· wszystkich kolorów dostępnych dla korpusu oraz
· co najmniej trzech dodatkowych kolorów z palety RAL, oferowanych przez producenta.
Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, przed realizacją dostawy.

5. szafka na sprzęt - ilość 2 szt.
Opis sprzętu:
Szafa I - 1 szt.
zdjęcie poglądowe[image: ]

Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy narzędziowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz akcesoriów warsztatowych.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 900 ±10 mm,
· głębokość: 535 - 550mm,
· wysokość: 2000 ±20 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami osadzonymi na wewnętrznych, wzmacnianych zawiasach.
6. Drzwi wyposażone w perforowane panele umożliwiające montaż zawieszek i uchwytów narzędziowych.
7. Wyposażenie wewnętrzne:
· minimum 4 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości,
· nośność każdej półki nie mniejsza niż 50 kg przy równomiernym obciążeniu.
8. W komplecie z szafą należy dostarczyć:
· minimum 20 uniwersalnych wieszaków kompatybilnych z perforacją drzwi,
· minimum 20 uniwersalnych uchwytów kompatybilnych z perforacją drzwi, umożliwiających przechowywanie narzędzi ręcznych.
9. Zamek kluczykowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
10. W komplecie minimum 2 klucze.
11. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
12. Dopuszczalne obciążenie całkowite szafy nie mniejsze niż 300 kg.
13. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad

Wymagania dotyczące kolorystyki
1. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru korpusu spośród co najmniej trzech wariantów, obejmujących:
· biały/jasnoszary
· szary/grafitowy
· czarny/antracyt
lub kolory równoważne o zbliżonej estetyce.
2. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru drzwi/frontów spośród:
· wszystkich kolorów dostępnych dla korpusu oraz
· co najmniej trzech dodatkowych kolorów z palety RAL, oferowanych przez producenta.
3. Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, przed realizacją dostawy.

SZAFA II - 1szt.
zdjęcie poglądowe
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Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy narzędziowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 900 ±10 mm,
· głębokość: 535 - 550 mm,
· wysokość: 2000 ± 20 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami osadzonymi na wewnętrznych lub ukrytych zawiasach.
6. Drzwi wyposażone w perforowane panele umożliwiające montaż zawieszek i uchwytów narzędziowych.
7. Wyposażenie wewnętrzne obejmuje co najmniej:
· 2 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości montażu,
· nośność każdej półki nie mniejsza niż 50 kg przy równomiernym obciążeniu
· 6 szuflad wysokości 200mm ±15 mm i szerokości 380mm ±15 mm zamontowane w 3 rzędach w dwóch kolumnach na prowadnicach teleskopowych.
8. W komplecie z szafą należy dostarczyć:
· minimum 20 uniwersalnych wieszaków kompatybilnych z perforacją drzwi,
· minimum 20 uniwersalnych uchwytów kompatybilnych z perforacją drzwi, przeznaczonych do mocowania narzędzi ręcznych.
9. Szafa wyposażona w zamek kluczowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
10. W komplecie minimum 2 klucze.
11. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
12. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
Wymagania dotyczące kolorystyki
1. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru korpusu spośród co najmniej trzech wariantów, obejmujących:
· biały/jasnoszary
· szary/grafitowy
· czarny/antracyt
lub kolory równoważne o zbliżonej estetyce.
2. Zamawiający wymaga możliwości wyboru koloru drzwi/frontów spośród:
· wszystkich kolorów dostępnych dla korpusu oraz
· co najmniej trzech dodatkowych kolorów z palety RAL, oferowanych przez producenta.
3. Ostateczna kolorystyka zostanie wskazana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, przed realizacją dostawy.

6. Szafa metalowa zamykana na klucz - ilość 1 szt. 
Opis sprzętu:
Szafa aktowa metalowa

Wymagania:
· konstrukcja metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 0,6 mm,
· stabilna konstrukcja skręcana lub zgrzewana,
· wymiary: szerokość 1000 mm (±20 mm), głębokość 400 mm - 500, wysokość 1850 mm - 2000 mm
· powierzchnia zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe,
· możliwości wyboru koloru spośród co najmniej trzech wariantów, w tym co najmniej czarny/antracyt
lub kolorów równoważnych o zbliżonej estetyce.
· zamek cylindryczny z ryglowaniem w minimum 3 punktach, wyposażony w minimum 2 klucze,
· minimum 4 półki z możliwością regulacji wysokości
· maksymalne obciążenie każdej półki minimum 40 kg,
· stopki poziomujące umożliwiające wypoziomowanie szafy,
dostawa w postaci kompletnej, gotowej do użytkowania lub wymagającej jedynie prostego montażu zgodnie z instrukcją

7. stół laboratoryjny - ilość 4 szt. 
Opis sprzętu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stołu laboratoryjnego wykonanego ze stali nierdzewnej, o wymiarach 1900 × 1000 mm, wyposażonego w półkę dolną na całej długości blatu roboczego. Stół przeznaczony do użytkowania w laboratorium oraz pracowni technicznej.

Wymagania techniczne i konstrukcyjne
Wymiary stołu:
· długość: 1900 mm
· szerokość: 1000 mm
· wysokość robocza: 850 ± 20 mm
Materiały:
· konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej, zgodnej z normą PN-EN 10088,
· blat wykonany z blachy stalowej nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm,
· elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o przekroju min. 40×40 mm.
Blat roboczy:
· powierzchnia gładka, odporna na środki dezynfekcyjne i chemikalia stosowane w laboratorium,
· krawędzie gięte, bez ostrych zakończeń,
· nośność blatu nie mniejsza niż 200 kg równomiernego obciążenia.
Półka dolna:
· wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304,
· pełna, montowana na stałe lub skręcana,
· nośność półki nie mniejsza niż 100 kg,
· wysokość montażu: 200–300 mm od podłoża.
Konstrukcja i stabilność:
· konstrukcja spawana lub skręcana o wysokiej sztywności,
· wszystkie spawy szlifowane i zabezpieczone przed korozją,
· nogi stołu wyposażone w regulowane stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie min. 20 mm,
· brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy.
Wymagania jakościowe i normatywne
Stół musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności:
· PN-EN 1672-2 – wymagania higieniczne,
· PN-EN 131 – wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji,
· PN-EN 10088 – stal odporna na korozję.
Wszystkie powierzchnie muszą być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
Produkt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany.

8. Szafa metalowa zamykana na klucz(stół warsztatowy)- ilość 2 szt. 
Opis sprzętu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej szafki niskiej warsztatowej metalowej z blatem roboczym. 2 sztuki
zdjęcie poglądowe
[image: ]
Minimalne wymagania:
Konstrukcja
· konstrukcja stalowa, spawana lub skręcana, zapewniająca wysoką sztywność i stabilność;
· korpus wykonany z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie proszkowe;
· wszystkie krawędzie wykończone w sposób eliminujący ryzyko skaleczenia użytkownika.
Blat roboczy
· blat wykonany z litego drewna klejonego warstwowo/sklejki liściastej lub materiału równoważnego o nie gorszych parametrach użytkowych;
· blat z powłoką antypoślizgową lub lakierowany
· grubość blatu nie mniejsza niż 30 mm;
· powierzchnia odporna na typowe obciążenia występujące podczas prac warsztatowych.
Wyposażenie
· dwie szuflady bezpośrednio pod blatem + dwie szafki poniżej zamykane drzwiami pełnymi;
· każda szafka wyposażona w co najmniej jedną półkę
· dwie szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe,
· zamki cylindryczne umożliwiające zamknięcie części szafkowej oraz szuflad.
· komplet kluczyków
Parametry użytkowe
· szerokość całkowita: od 1150 do 1200 mm;
· głębokość: od 700 do 800 mm;
· wysokość robocza: od 830 do 860 mm;
· dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie całkowite nie mniejsze niż 400 kg.
Wykończenie
· elementy metalowe malowane proszkowo;
· kolorystyka do wyboru z palety producenta, co najmniej kolor biały i ciemnoszary
· odporność powłoki lakierniczej na typowe środki stosowane w warsztatach oraz uszkodzenia mechaniczne wynikające z normalnej eksploatacji.
Wymagania jakościowe
· produkt fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad;
· wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania mebli warsztatowych;
· dostarczony kompletny i gotowy do użytkowania po ustawieniu

9. Szafa- ilość 2x1 szt. 
Opis sprzętu:
Szafa I
zdjęcie poglądowe
[image: ]
Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy narzędziowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz akcesoriów warsztatowych.
Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe w kolorze białym.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 900 ±10 mm,
· głębokość: 535 - 550mm,
· wysokość: 2000 ±20 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami osadzonymi na wewnętrznych, wzmacnianych zawiasach.
6. Drzwi wyposażone w perforowane panele umożliwiające montaż zawieszek i uchwytów narzędziowych.
7. Wyposażenie wewnętrzne:
· minimum 4 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości,
· nośność każdej półki nie mniejsza niż 50 kg przy równomiernym obciążeniu.
8. W komplecie z szafą należy dostarczyć:
· minimum 20 uniwersalnych wieszaków kompatybilnych z perforacją drzwi,
· minimum 20 uniwersalnych uchwytów kompatybilnych z perforacją drzwi, umożliwiających przechowywanie narzędzi ręcznych.
9. Zamek kluczykowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
10. W komplecie minimum 2 klucze.
11. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
12. Dopuszczalne obciążenie całkowite szafy nie mniejsze niż 300 kg.
13. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad


SZAFA II
zdjęcie poglądowe
[image: ]
Dostawa fabrycznie nowej metalowej szafy narzędziowej przeznaczonej do przechowywania narzędzi, wyposażenia technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych.

Wymagania minimalne
1. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 mm.
2. Konstrukcja zgrzewana lub spawana, zapewniająca wysoką sztywność i trwałość.
3. Powierzchnia zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie proszkowe w kolorze białym.
4. Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: 900 ±10 mm,
· głębokość: 535 - 550 mm,
· wysokość: 2000 ±20 mm.
5. Szafa dwudrzwiowa z pełnymi drzwiami wyposażonymi w perforowane panele umożliwiające montaż uchwytów i zawieszek narzędziowych.
6. Drzwi osadzone na wytrzymałych wewnętrznych zawiasach.
7. Wyposażenie wewnętrzne obejmuje co najmniej:
· 2 regulowane półki z możliwością zmiany wysokości montażu,
· 1 szufladę o wysokości minimum 180 mm,
· 4 szuflady o wysokości minimum 90 mm, zamontowane na prowadnicach teleskopowych zapewniających płynny wysuw.
8. W komplecie z szafą należy dostarczyć:
· minimum 20 uniwersalnych wieszaków kompatybilnych z perforacją drzwi,
· minimum 20 uniwersalnych uchwytów kompatybilnych z perforacją drzwi, umożliwiających przechowywanie narzędzi ręcznych..
9. Szafa wyposażona w zamek kluczowy z ryglowaniem w minimum 2 punktach.
10. W komplecie minimum 2 klucze.
11. Szafa wyposażona w stopki poziomujące lub inne rozwiązanie umożliwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
12. Produkt dostarczony w całości lub wymagający jedynie montażu elementów wyposażenia wewnętrznego.
13. Produkt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad..
Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.

10. Szafa metalowa zamykana na klucz - ilość 1 szt.
Opis sprzętu: 
Szafa metalowa zamykana na klucz:
Konstrukcja: 
· Szafa metalowa, dwudrzwiowa, wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm – 0,8 mm. Konstrukcja zgrzewana lub stabilnie skręcana, zapewniająca wysoką estetykę połączeń.
Wymiary zewnętrzne:
· szerokość: od 90 do 100 cm,
· głębokość: od 50 do 55 cm,
· wysokość: minimum 185 cm.

Wykończenie: 
· Malowanie proszkowe w kolorze czarnym lub antracyt. Powierzchnia gładka lub o delikatnej strukturze, łatwa w utrzymaniu czystości.
Wyposażenie: 
· min.4 półki o regulowanej wysokości . Nośność każdej półki min. 45-50 kg.
· zamknięcie: Drzwi wyposażone w uchwyt z zamkiem ryglowanym w min. 2  punktach. 
· Komplet min. 2 kluczy. 

Produkt dostarczony jako fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad. 
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