**Załącznik nr 3 „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia”**

**Dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji sali gimnastycznej wraz z wymianą podłogi sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach powinna obejmować:**

1. demontaż całego parkietu sali gimnastycznej,
2. demontaż istniejących trybun, podestu, z czym łączy się zamurowanie górnego wejścia na trybuny, stołu sędziowskiego, nieczynnego stałego nagłośnienia,
3. wskazanie typu podłogi sportowej (na etapie projektowania należy dostarczyć Zamawiającemu min. 3 próbki systemu podłogi sportowej zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną celem wyboru ostatecznego rozwiązania przez Zamawiającego,
4. montaż nowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904 (wybranej zgodnie z zapisami ust 3), uwzględniający zalecenia zawarte w opinii technicznej załączonej do zapytania, wraz z jej wentylacją,
5. wymalowanie poszczególnych boisk na parkiecie:
   1. trzy boiska do koszykówki trzy - jedno jak do tej pory wzdłuż sali (2 kosze) oraz dwa boiska przez całą szerokość sali  - aktualnie od okien do trybun  
      (4 kosze),
   2. boiska do siatkówki analogicznie j.w. - trzy boiska (dł/szer: 18m/9m) z systemowymi pokrywami w parkiecie,
   3. boiska do badmintona - dwa boiska wszerz sali (dł/szer: 14,4m/6,1m) z systemowymi pokrywami w parkiecie,
6. zabudowanie siatki dzielącej salę gimnastyczną na dwie części,
7. demontaż istniejącego wyposażenia sportowego w sali oraz dobór i projekt montażu nowego wyposażenia (z uwzględnieniem nowego podziału sali – dobór nowego wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania) ,
8. zabudowanie drabinek na całej długości ściany, na której obecnie znajduje się trybuna przeznaczona do demontażu (na tej ścianie na wysokości szczytu trybuny znajdują się grzejniki, które muszą zostać odpowiednio zabezpieczone). Przyjęte rozwiązanie na etapie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym,
9. zabudowanie osłony (materace osłonowe) na ścianach wschodniej i zachodniej,
10. zabudowanie osłon na grzejniki (na ścianie północnej osłonę stanowiłyby osłony na grzejniki a na południowej – ciąg drabinek),
11. wymianę drzwi wejściowych dwuskrzydłowych wraz z futryną, otwór do ewentualnego formatowania,
12. wymiana drzwi wejściowych do magazynu sprzętu wraz z futryną, otwór do ewentualnego formatowania,
13. zalecenia dotyczące koniecznych napraw ścian sali gimnastycznej,
14. szczegółowe zalecenia dotyczące malowania ścian sali gimnastycznej (dobór farb i kolorów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania),
15. sprawdzenie stanu technicznego siatek i linek napinających z wskazaniem ewentualnej konieczności demontażu istniejących oraz montażu nowych siatek osłonowych okien,
16. dobór i montaż wentylatorów wyciągowych wraz instalacją elektryczną,
17. remont podłogi magazynu na sprzęt sportowy, malowanie ścian i sufitu,
18. przerobienie instalacji centralnego ogrzewania pozostającej w kolizji z zamierzeniem projektowym
19. wymiana oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej w całej sali gimnastycznej (zasilania, oświetlenia, nagłośnienia, itp.) wraz z zabudową nowych rozdzielnic elektrycznych,
20. montaż w podłodze otworów rewizyjnych np. na gniazda elektryczne,
21. inne – propozycje zespołu projektowego.

Sporządził:

Rafał Ulfik

32 381 37 66